R1> enable

R1# configure terminal

R1(config)# interface G0/0

R1(config-if)# ip helper-address 192.168.60.253

R1(config-if)# exit

R1(config)# exit

R1# copy running-config startup-config

R1# exit

PC1> ping 192.168.50.1

PC1> ping 192.168.60.254

PC1> browse cisco.com

PC1> browse publicsite.com